Configuration du routeur

Objectif

Nous allons voir comment configurer notre routeur afin de permettre la communication entre nos VLANs.

Pre-requis

Avant de commencer, nous devons établir le brassage nécessaire afin d’accéder à l'interface d'administration du routeur, accessible par son port console, depuis notre PC connecter à notre plot.

Configuration

Avant de commencer, nous arrêtons l'interface que nous allons modifier (g0/0) puis nous configurons le routage par sur les interfaces virtuelles via les commandes suivantes :

#interface g0/0
#shutdown
#interface g0/0.10
#encapsulation dot1q 10
#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
#interface g0/0.300
#encapsulation dot1q 300
#ipaddress 172.25.0.1 255.255.255.0
#interface g0/0
#no shutdown

Notre réseau est maintenant fonctionnel.

ACL

Nous configurons les ACLs pour limiter les communications entre nos VLANs. Dans notre cas, aucune communication ne doit avoir lieu.

#access-list 108 deny ip any any
#access-list 109 deny ip any any
#interface g0/0.10
#ip access-group 108 in
#interface g0/0.300
#ip access-group 109 in