Configuration du switch

Objectif

Cette documentation à pour objectif de créer et configurer des VLANs sur un switch Cisco 2960

Création des VLANs

Nous créons le VLAN que l’on souhaite en tapant les commandes suivantes :

conf t
vlan "Numéro du vlan"

Affectation d’un port à un VLAN

Pour pouvoir affecter le port voulu au bon VLAN on effectue les commandes suivantes :

en
conf t
vlan "numéro du vlan"
interface fa "port souhaiter"
switchport mode access
switchport access vlan "Numéro du vlan"
exit

Répéter l’opération autant de fois que nécessaire.

Création d’un lien trunk pour la borne Wi-Fi

On souhaite créer un lien trunk pour pouvoir y mettre le VLAN Commercial et le VLAN Developpement. On effectue les commandes suivantes :

interface gigabitEthernet 0/1
switchport mode trunk

=> Fichier de configuration
=> vlan.dat