Configuration du routeur et du switch

Les modifications effectuées seront exécutées sur les configurations des équipements déjà effectué lors du PPE 3 partie 1.

Objectifs

Création du nouveau VLAN 529

Configurer un port du switch taggé sur le VLAN 529

Ajouter une nouvelle sous interface sur le routeur et l’affecter au nouveau VLAN

Configurations

Switch

Le port Fa 0/6 sera configuré afin de répondre au besoin :

en
conf t
vlan 529
interface fa 0/6
switchport mode access
switchport access vlan 529
exit

Routeur

Création de la sous-interface Gi0/0.529 a laquelle on affecte l'ip 172.29.0.254

conf t
int Gi 0/0.529
encapsulation dot1Q 529
ip address 172.29.0.254 255.255.255.0