Configuration de OCS inventory

Installation

Installation sur le serveur GLPI.

apt-get update
apt-get dist-upgrade
apt-get install ocs-inventory-server
ln -s /usr/share/ocsinventory-reports /var/www/html/ocs

Ensuite on se connecte à l'adresse “http://@IpDuServeur/ocs” et on rentre les infos concernant la base de données de OCS.

Agent OCS

Linux

apt-get install ocsinventory-agent

Puis choisir http et mettre l'adresse : “http://IpDuServeur/ocsinventory”

Windows

Télécharger l'agent : https://github.com/OCSInventory-NG/WindowsAgent/releases/download/2.1.1.3/OCSNG-Windows-Agent-2.1.1.3.zip

Installation : http://wiki.ocsinventory-ng.org/index.php/Documentation:WindowsAgent

Modification du pare-feu

Il faut ajouter des exception sur le pare-feu pour que lui-même puisse faire des remontés et que les serveur dans la DMZ puissent aussi faire des remontés de matériel.

Couplé avec GLPI

D'abord, il faut télécharger le plugin qui correspond à la bonne version de GLPI/OCS https://forge.glpi-project.org/projects/ocsinventoryng/files

Ensuite,

wget https://forge.glpi-project.org/attachments/download/1847/glpi-ocsinventoryng-1.0.3.tar.gz
tar xvf glpi-ocsinventoryng-1.0.3.tar.gz
mv ocsinventoryng/ /var/www/html/glpi/plugin
service apache2 restart

Puis dans Configuration / plugin => activé ocs ng

Puis dans Plugins / ocs inventory ng => configurer le serveur

Puis dans Plugins / ocs inventory ng => configurer le serveur => onglet “Informations générales” :

retour sur Plugins/ ocs inventory ng => “Importation de nouveau ordinateur” puis “importer”

Environnement sous GPLI

Configuration / intitulé : Lieux “ajouter”(+)

switch : Parc / réseaux / “nouveau gabarit (crois avec triangle rouge en fond) => “Ajouter un gabarit”

Ensuite Parc / réseaux / (+) => Choisir le gabarit => Ajouter des ports

Puis Parc / réseaux / (+) => Choisir le gabarit => donner un nouveau nom {Création d’un switch grâce au modèle(gabarit)}

Connexion :

Park / Ordinateur / cliquer sur un nom => Cliquer sur “Connecter” en bas de page Aller dans “Port Ethernet” et la section “Connecté à” choisir “matériel réseau puis écrire le nom de votre switch(gabarit) le choisir encore puis le connecté à une interface sauvegarde

Déploiement avec OCS

Activé le SSL : http://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/securiser_apache2_avec_ssl

Tutoriel : http://wiki.ocsinventory-ng.org/index.php/Documentation:Teledeploy/fr

Note pour le fichier de configuration de l'agent OCS

Using SSL connections (0 => SSL without certificate validation,
; 1 => SSL with server certificate validation required)
SSL=0

Attention lors du déploiement : PHP5 autorise, seulement 2Mo en upload. Pour y remédier il faut modifier le fichier /etc/php5/apache2/php.ini la ligne “upload_max_filesize = 2M” puis “post_max_size = 40M”.