Sauvegardes

La sauvegarde de configuration d’équipement est très importante, il faut donc pour se faire mettre en place des moyens pour effectuer ces sauvegardes.
Dans notre projet, un serveur TFTP a été mis en place, en voici les caractéristiques :

Serveur TFTP
Adresse IP : 172.25.0.2
user : root
pass : gsbppe2

Se brancher sur le port 9 du plot B pour pouvoir joindre le serveur TFTP (valable uniquement dans notre PPE)

Sur l’équipement où l’on veut sauvegarder la configuration, il faut enregistrer dans un fichier cette dernière, voici les étapes pour la sauvegarde.

Se connecter à l’équipement (console, SSH, Telnet)

Copier la configuration actuelle avec la commande : copy running-config tftp:

L’adresse du serveur TFTP est demandée ainsi que le nom dans lequel le fichier sera sauvegardé

Pour charger la configuration

copy tftp: running-config

L’adresse du serveur TFTP est demandée ainsi que le nom du fichier à charger